
# **Технические требования к постерам формата 2700×3700 мм**

*Внимание! Приведённые технические требования носят ознакомительный характер.  
Актуальные технические требования запрашивайте у менеджеров*

## Скроллер

* Материал – бумага 150 г/кв. м;
* Печать - двусторонняя, цветность 4+2;
* Печать в 2 фрагмента (см. схему);
* Ламинирование 30 микронным покрытием



## Ситиборд

* Материал – бумага backlit с ламинированной обратной стороной Paperflex 165 г/кв. м;
* Печать – цифровая, цветность 4+0;
* Печать одним фрагментом;
* Размер постера: 3.89х2.88 м;
* Запечатываемое поле постера: 3.79х2.78 м;
* Видимое поле постера: 3.7х2.7 м;

## Технические требования к файлам для цифровой широкоформатной печати

1. В печать принимаются файлы следующих форматов: PSD (слои склеить, шрифты растрировать), TIFF, EPS, Ai (для EPS и Ai шрифты необходимо перевести в кривые); Файлы в Corel Draw не принимаются!
2. Цветовая модель - CMYK, черный цвет композитный: (C-60; М-50; Y-40; К-100)
3. Разрешение и масштаб - для растровых изображений (в том числе, интегрированных в векторный файл): М 1:1; разрешение 72 dpi. Векторные изображения желательно делать в М 1:10 с сохранением необходимых пропорций
4. Необходимо располагать значимые элементы изображения с отступом от правого края макета не менее 20 см., от верхнего края – не менее 10 см.
5. Желательно прилагать preview версию макета (уменьшенная копия в формате JPG)
6. Носители информации: СD, DVD

**Схема размещения информации**

