 Технические требования к постерам формата 1,4×3 м.

*Внимание! Приведённые технические требования носят ознакомительный характер.  
Актуальные технические требования запрашивайте у менеджеров*

**Требования к макетам**

1. В печать принимаются файлы следующих форматов: PSD (слои склеить, шрифты растрировать), TIFF, EPS, Ai (для EPS и Ai шрифты необходимо перевести в кривые); Файлы в Corel Draw не принимаются!
2. Цветовая модель - CMYK, черный цвет композитный: (C-60; М-50; Y-40; К-100)
3. Разрешение и масштаб - для растровых изображений (в том числе, интегрированных в векторный файл): М 1:1; разрешение 60 dpi. Векторные изображения желательно делать в М 1:10 с сохранением необходимых пропорций
4. Необходимо располагать значимые элементы изображения с отступом от правого края макета не менее 20 см., от верхнего края – не менее 10 см.
5. Желательно прилагать preview версию макета (уменьшенная копия в формате JPG)
6. Носители информации: СD, DVD

**Требования к бумажным постерам**

1. Материал - бумага, плотность материала 150 г/м2, печать в 2 или 3 фрагмента
2. Цветность - 4+2
3. Размер постера – 1405 × 2915 мм
4. Запечатываемое поле – 1405 × 2915 мм
5. Границы информационного поля (текст, адреса, телефоны и т.п.) – 1335 × 2845 мм, относительно центра постера
6. **Схема размещения информации**

