# **Технические требования к суперсайтам формата 5×12 м**

*Внимание! Приведённые технические требования носят ознакомительный характер.
Актуальные технические требования запрашивайте у менеджеров*

Требования к макетам

1. В печать принимаются файлы следующих форматов: PSD (слои склеить, шрифты растрировать), TIFF, EPS, Ai (для EPS и Ai шрифты необходимо перевести в кривые). Файлы в Corel Draw не принимаются.
2. Цветовая модель: CMYK
Черный цвет композитный: (C-60; М-50; Y-40; К-100)
Разрешение предоставляемых файлов:
для растровых изображений (в том числе, интегрированных в векторный файл), М 1:1)
для суперсайтов 5×12 и крупного формата – 25 dpi.
Векторные изображения желательно делать в М 1:10 с сохранением необходимых пропорций.
3. При изготовлении макета для печати постеров на бумаге 3×6 м необходимо располагать значимые элементы изображения с отступом от правого края макета не менее 20 см, от верхнего края – не менее 10 см.
4. Желательно прилагать preview версию макета (уменьшенная копия в формате JPG)
5. Носители информации: СD, DVD

**Схема размещения информации**



**Требования к виниловым постерам**

1. Материал – винил Frontlit, матовый, высокопрочная, 100% полиэстерная нить, 7/7 на см2, вес: 600 гр/м2
2. Температурная устойчивость - от –30 до + 70 С
3. Прозрачность - 10%; светостойкость - 7-8; прочность на разрыв при силе натяжения 2500 N/5 см
4. Устойчивость к возгоранию - категория M4, DIN 75200
5. Обработка: карманы по периметру 9 см
6. Фон карманов должен соотвествовать фону изображения
7. Шов проклеить специальным клеем и прошить

**Схема размещения информации**



**Требование к размерам самоклейки для призматрона**

1. Английская призма 5×12 м
2. Размер самоклейки и видимой части - одинаковый
3. Толщина пленки для печати призм д. б, в пределах 70-80 мкм
4. Пленка должна иметь клеящий слой долговременного использования – «PERMANENT»

**Схема самоклейки**

