**Технические требования к указателям**

*Внимание! Приведённые технические требования носят ознакомительный характер.  
Актуальные технические требования запрашивайте у менеджеров*

* Размер указателя: 275х845 мм
* Видимое поле указателя: 265х835мм
* Печать сольвентными чернилами на обычной либо на транслюцентной самоклеющейся пленке. Клеящий слой долговременного использования. Ввиду того, что рабочее поле указателя небольшого размера, для лучшего восприятия изображения, отпечатанный постер должен быть изготовлен с векторного файла. Либо, изготовление на плоттере, в случае если на макете не более двух цветов.

На 1 указатель необходимо предоставить 2 постера на пленке с разными макетами, причем изображения на макетах должны иметь относительно друг друга зеркальное расположение!