**Технические требования. Стикеры**

*Внимание! Приведённые технические требования носят ознакомительный характер.
Актуальные технические требования запрашивайте у менеджеров*

**Требования к макетам**

1. Макеты принимается в следующих программах (для Microsoft Windows):
- Adobe Illustrator до версии CS3 (расширение «\*.ai» или «\*.eps»)(с прилинкованными растровыми элементами-картинками)
- CorelDraw до версии X3 (расширение «\*.cdr» или «\*.eps»)(не использовать интерактивные инструменты (перетекание, прозрачность, ореол, и др.)
- Adobe PhotoShop до версии CS3 (расширение «\*.tiff» или «\*.psd») (с сохранением всех рабочих слоев, с применением LZW компрессии)
- файлы, созданные в программе FreeHand, не принимаются
2. Цветовая модель - CMYK,
черный цвет композитный: (C-60; М-50; Y-40; К-100)
3. Разрешение растровых элементов - 300 dpi, масштаб - 1:1
Все растровые элементы, входящие в макет должны быть сохранены в PSD или TIFF формате с LZW компрессией в цветовой модели CMYK
4. Все шрифты должны быть представлены в виде объектов (в кривых).
В случае предполагаемого изменения текста макета, совместно с изображением должен быть предоставлен шрифт
5. Размеры - А2 вертикальное 420 × 600; А3 горизонтальное 420 × 280.
Необходимо предусмотреть в правом верхнем углу свободное от информации поле размером 40 × 25 мм, с отступом от краев 5 мм для нанесения контрольной маркировки
6. Желательно прилагать preview версию макета (уменьшенная копия в формате JPG, до 1 Мб)

**Дополнительно**

1. Проверка текста на орфографические и пунктуационные ошибки не производится
2. При необходимости использования в макете предупреждения (Напр.: Предупреждаем о вреде чрезмерного употребления алкоголя. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом и пр.) в каждом случае предупреждающая фраза должна включатся самостоятельно Заказчиком, в соответствии с установленными требованиями.

**Отвественность**

1. Несоответствие файлов заявленным требованиям может привести к увеличению сроков выполнения заказа и его стоимости
2. Претензии не принимаются, если в макете заказчика были допущены следующие ошибки и погрешности: орфографические ошибки, дефекты изображения, не откорректированные заказчиком в процессе подготовки макета (полиграфический растр, пыль и царапины на отсканированных изображениях, некачественное вырезание по контуру и т.д.)
3. Так же не принимаются претензии по цветопередаче, если файл предоставлен в цветовой модели RGB.